**Инструкция по раскреплению с использованием пневмооболочек и крепёжных лент, производства ООО"Торговый дом "Пломба".**

 **1. Раскрепление транспортных пакетов (далее ТП) с помощью крепёжной ленты.**

От продольного смещения пакеты верхнего (4-го) яруса объединяются с нижним (3-м) ярусом в общий монолитный груз с помощью крепёжной ленты, производства ООО"Торговый дом"Пломба",с разрывным усилием не менее 3-х тонн. Лента устанавливается в следующем порядке. Согласно схеме оплетаются лентами груз А, устанавливаются грузы Б,В, последним устанавливается груз Г и оплетается лентами идущими от груза А, далее каждая лента стягивается трещёточным натяжителем до полного натяжения.

Б

Г

Г

А

В

В

Устанавливается необходимое количество ТП примыкающих к охваченным "восьмёркой". Далее установить два ТП и набросить на них два заранее нарезанных куска ленты ( лента нарезается в соотношении 6 \*на ширину ТП, сложить с 4\*высота ТП, плюс 1м).

Б

Б

Г

Г

В

В

В

В

Б

А

Б

А

А

 Далее Ставится груз Б

Ставим 4 транспортных пакета ( подложка под В и Г).

А

 Устанавливаем В

Устанавливаем транспортные пакеты Г и связываем пряжкой

А

 Работа с натяжителем

**Важно!** 1. Ленту при установке не перекручивать. 2. На углах ТП под ленту подкладывать в 2-3 раза сложенный картон. 3. С натяжителем и пряжкой удобно работать либо сверху на "Г"(если позволяет высота ТП), либо сбоку на середине "Г".

**2. Раскрепление транспортных пакетов с помощью пневмооболочек.**

Пневмооболочки устанавливаются вертикально или в некоторых случаях горизонтально, на высоте 5-10 см от пола и не более 5см по высоте над грузом. При установке необходимо защитить место контакта груза с пневмооболочкой листом гофро картона ( не менее пятислойного) по всему пятну контакта. **Обратить особое внимание** на отсутствие острых предметов (гвозди, штыри, острые углы деревянных и металлических конструкций). Пневмооболочка размером 90\*220 размещается в зазор от 5 до 40см. Убедитесь, что мешок встал ровно, без складок и загибов.

Вставьте переходник в клапан

 

 и приступите к накачиванию мешка с помощью пистолета до среднего давления, не превышающего половины максимального давления, указанного на пневмооболочке (угол пакета должен складываться при среднем усилии сжатия руки).

 Придерживая клапан, вытащить переходник с пистолетом и закрыть крышку клапана.